|  |
| --- |
| **Изготовление ручки для киянки.** |
| № | Последовательностьвыполнения работы | Изображение | Инструмент |
| 1. | Выбрать брусокквадратного сечения. | 11111 | Линейка,ножовка |
| 2. | Разметить заготовку навосьмигранник. | 1122 | Линейка, карандаш |
| 3. | Сострогать рёбра дополучения восьмигранника. | цилиндр2 | Верстак,рубанок |
| 4. | Сострогать рёбра дополученияшестнадцатигранника. | цилиндр3 | Верстак,рубанок |
| 5. | Зачистить детальшлифовальной бумагой. | цилиндр4 | Шлифовальная бумага |