|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Изготовление ручки для киянки.** | | | |
| № | Последовательность  выполнения работы | Изображение | Инструмент |
| 1. | Выбрать брусок  квадратного сечения. | 11111 | Линейка,  ножовка |
| 2. | Разметить заготовку на  восьмигранник. | 1122 | Линейка,  карандаш |
| 3. | Сострогать рёбра до  получения восьмигранника. | цилиндр2 | Верстак,  рубанок |
| 4. | Сострогать рёбра до  получения  шестнадцатигранника. | цилиндр3 | Верстак,  рубанок |
| 5. | Зачистить деталь  шлифовальной бумагой. | цилиндр4 | Шлифовальная  бумага |