Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

«Специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат VIII вида № 4»

г. Осинники

Методическое пособие

**Технологические карты для самостоятельных работ**

**по штукатурно – малярному делу**

5 класс

Выполнила: Кодочигова .Т.В

учитель штукатурно – малярного дела

г. Осинники 2014г

**5 класс**

I четверть

**РАЗДЕЛ.**

**ПРОСТАЯ И УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. Характеристика простой штукатурки. Характеристика улучшенной штукатурки. Отличия простой штукатурки от улучшенной.

**РАЗДЕЛ.**

**ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРОСТОЙ ШТУКАТУРКИ.**

ОБЪЕКТЫ РАБОТЫ. Обрызг, грунт и накрывка на учебных щитах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. Инструменты для штукатурных работ: сокол, металлическая кельма (мастерок), терка, полутерок. Устройство и назначение их. Последовательность операций. Нанесение каждого слоя штукатурки.

ПРИЕМЫ РАБОТЫ. Хватка инструмента, рабочая поза. Набрасывание раствора штукатурной кельмой из ящика. Нанесение раствора штукатурной кельмой с сокола. Нанесение грунта теркой.

**РАЗДЕЛ.**

**ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ.**

ОБЪЕКТЫ РАБОТЫ. Простая штукатурка в закрытых помещениях.

УМЕНИЯ. Ориентировка в работе по образцу выполненной простой штукатурки. Определение срока выполненной операций простой штукатурки. Определение срока выполненной накрывки. Нанесение накрывки теркой(деревянной или металлической). Оценка качества работы в сравнении с образцом.

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование задания:**  **НАНЕСЕНИЕ ОБРЫЗГА**  **Материалы: раствор жидкий.** | |  | |
| **Содержание операций** | | **Инструменты** | |
|  | | **рабочий** | **измерительный** |
| **1.** | **ПОДГОТОВИТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО** |  |  |
| **2.** | **СМОЧИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ** | **кисть** |  |
| **3.** | **ПРИГОТОВИТЬ ЖИДКИЙ РАСТВОР** | **кельма** |  |
| **4.** | **НАБРЫЗГАТЬ РАСТВОР НА СТЕНУ** | **окамелок мастерок** |  |
| **5.** | **ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО** |  |  |
| **6.** | **УБРАТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО** |  |  |

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование задания:**  **НАНЕСЕНИЕ ГРУНТА**  **Материалы: раствор густой.** | |  | |
| **Содержание операций** | | **Инструменты** | |
|  | | **рабочий** | **измерительный** |
| **1.** | **ПОДГОТОВИТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО** |  |  |
| **2.** | **СМОЧИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ** | **кисть** |  |
| **3.** | **НАБРОСАТЬ РАСТВОР** | **кельма** |  |
| **4.** | **РАЗРАВНЯТЬ РАСТВОР** | **мастерок** |  |
| **5.** | **ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО** |  | **правило** |
| **6.** | **УБРАТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО** |  |  |

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование задания:**  **ВЫПОЛНИТЬ НАКРЫВКУ**  **Материалы: раствор** | |  | |
| **Содержание операций** | | **Инструменты** | |
|  | | **рабочий** | **измерительный** |
| **1.** | **ПОДГОТОВИТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО** |  |  |
| **2.** | **СМОЧИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ** | **окамелок** |  |
| **3.** | **НАНЕСТИ ГРУНТ** | **кельма**  **полутерок** | **правило** |
| **4.** | **ПРОСЕЯТЬ РАСТВОР** | **сито**  **шпатель** |  |
| **5.** | **НАМАЗАТЬ НАКРЫВКУ** | **полутерок** |  |
| **6.** | **ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО** |  | **правило** |

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование задания:**  **ВЫПОЛНИТЬ ПРОСТУЮ ШТУКАТУРКУ**  **Материалы: раствор** | |  | |
| **Содержание операций** | | **Инструменты** | |
|  | | **рабочий** | **измерительный** |
| **1.** | **ПОДГОТОВИТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО** |  |  |
| **2.** | **СМОЧИТЬ СТЕНУ** | **окамелок** |  |
| **3.** | **ОБРЫЗГАТЬ СТЕНУ РАСТВОРОМ** | **кельма** |  |
| **4.** | **ПРОСУШИТЬ** |  |  |
| **5.** | **НАБРОСАТЬ РАСТВОР** | **мастерок** |  |
| **6.** | **РАЗРАВНЯТЬ РАСТВОР** | **полутерок** |  |
| **7.** | **ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО** |  | **правило** |
| **8.** | **УБРАТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО** |  |  |

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование задания:**  **ВЫПОЛНИТЬ УЛУЧШЕННУЮ ШТУКАТУРКУ**  **Материалы: раствор** | |  | |
| **Содержание операций** | | **Инструменты** | |
|  | | **рабочий** | **измерительный** |
| **1.** | **ПОДГОТОВИТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО** |  |  |
| **2.** | **СМОЧИТЬ СТЕНУ** | **окамелок** |  |
| **3.** | **ОБРЫЗГАТЬ СТЕНУ РАСТВОРОМ** | **кельма** |  |
| **4.** | **ПРОСУШИТЬ** |  |  |
| **5.** | **НАБРОСАТЬ РАСТВОР** | **мастерок** |  |
| **6.** | **РАЗРАВНЯТЬ РАСТВОР** | **полутерок** |  |
| **7.** | **ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО** |  | **правило** |
| **8.** | **ПРИГООВИТЬ РАСТВОР ДЛЯ НАКРЫВКИ**  **(на мелком песке)** | **мастерок** |  |
| **9.** | **НАНЕСТИ НАКРЫВКУ** | **полутерок** |  |
| **10.** | **ВЫПОЛНИТЬ ЗАТИРКУ ВКРУГОВУЮ** | **терка** |  |
| **11.** | **ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО** |  | **правило** |
| **12.** | **УБРАТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО** |  |  |