Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

«Специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат VIII вида № 4»

г. Осинники

Методическое пособие

**Технологические карты для самостоятельных работ**

**по штукатурно – малярному делу**

9 класс

 Выполнила: Кодочигова .Т.В

 учитель штукатурно – малярного дела

г. Осинники 2014г

**9 класс**

I четверть

**РАЗДЕЛ.**

**Оштукатуривание колонн, углов, ниш. Оштукатуривание цоколя, оконных и дверных проёмов.**

**Объекты работы.** Отделка простейших прямоугольных, квадратных, круглых колонн, столбов, ниш в школьных хозяйственных и бытовых помещениях.

**Приемы работы:** Освоение приемов работы по подготовке колонн, углов, ниш к оштукатуриванию. Оштукатуривание прямоугольных, квадратных колонн. Оштукатуривание круглых колонн. Оштукатуривание наружных углов. Оштукатуривание внутренних углов.

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование задания:****ОШТУКАТУРИТЬ ОТКОС****Материалы: раствор,гипс.** |  |
| **Содержание операций** | **Инструменты**  |
|  | **рабочий** | **измерительный** |
| **1.** | **ПОДГОТОВИТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО** |  |  |
| **2.** | **СМОЧИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ** | **кисть** |  |
| **3.** | **ПРИМОРОЗИТЬ ПРАВИЛО НА СТОРОНУ УСЁНКА** |  | **правило** |
| **4.** | **НАБРОСАТЬ РАСТВОР НА УГОЛ** | **мастерок** |  |
| **5.** | **РАЗРАВНЯТЬ РАСТВОР ПО УСЕНКУ** | **полутерок** |  |
| **6.** | **ОБРАЗОВАТЬ УГОЛ РАССВЕТА (БОКОВАЯ СТОРОНА)** | **полутерок** |  |
| **7.** | **ЗАТЕРЕТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ВРАЗГОНКУ** | **терка** |  |
| **8.** | **ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО** |  | **правило****линейка** |
| **9.** | **УБРАТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО** |  |  |

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование задания:****ОШТУКАТУРИТЬ КОЛОННУ****Материалы: раствор.** |  |
| **Содержание операций** | **Инструменты**  |
|  | **рабочий** | **измерительный** |
| **1.** | **ПОДГОТОВИТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО** |  |  |
| **2.** | **ОШТУКАТУРИТЬ УСЁНКИ С ЧЕТЫРЕХ СТОРОН** | **ПОЛУТЕРОК** | **ПРАВИЛО** |
| **3.** | **ОШТУКАТУРИТЬ ПРИЛЕЖАЩИЕ К УСЁНКАМ СТЕНЫ**  | **МАСТЕРОК****ПОЛУТЕРОК** | **ПРАВИЛО** |
| **4.** | **ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО** |  | **ПРАВИЛО** |
| **5.** | **УБРАТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО** |  |  |

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование задания:****ОШТУКАТУРИТЬ ЦОКОЛЬ****Материалы: раствор.** |  |
| **Содержание операций** | **Инструменты**  |
|  | **рабочий** | **измерительный** |
| **1.** | **ПОДГОТОВИТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО** |  |  |
| **2.** | **СМОЧИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ** | **кисть** |  |
| **3.** | **НАМАЗАТЬ РАСТВОР** | **полутерок****сокол** |  |
| **4.** | **РАЗРАВНЯТЬ РАСТВОР** | **полутерок** |  |
| **5.** | **ВЫПОЛНИТЬ ЗАТИРКУ (ВКРУГОВУЮ)** | **тёрка** |  |
| **6.** | **ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО** |  | **правило** |
| **7.** | **УБРАТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО** |  |  |
| **8.** | **ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО** |  | **правило****линейка** |
| **9.** | **УБРАТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО** |  |  |

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование задания:****ОШТУКАТУРИТЬ ОКОННЫЙ (ДВЕРНОЙ) ПРОЁМ.****Материалы: раствор, гипс.** |  |
| **Содержание операций** | **Инструменты**  |
|  | **рабочий** | **измерительный** |
| **1.** | **ПОДГОТОВИТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО** |  |  |
| **2.** | **СМОЧИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ** | **кисть** |  |
| **3.** | **ПРИМОРОЗИТЬ ПРАВИЛО НА ОДНУ СТОРОНУ УСЕНКА** |  | **правило** |
| **4.** | **НАБРАСАТЬ РАСТВОР НА СТОРОНУ УГЛА** | **мастерок** |  |
| **5.** | **РАЗРАВНЯТЬ РАСТВОР** | **полутерок** |  |
| **6.** | **ОБРАЗОВАТЬ УГОЛ РАССВЕТА (БОКОВАЯ СТОРОНА)** | **полутерок** |  |
| **7.** | **ЗАТЕРЕТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ВРАЗГОНКУ** | **терка** |  |
| **8.** | **ОБРАЗОВАТЬ УГЛЫ НА ВЕРХНЕЙ СТОРОНЕ** | **полутерок,****фасонный полутерок** | **правило****линейка** |
| **9.** | **ЗАТЕРЕТЬ ВЕРХНЮЮ СТОРОНУ ВРАЗГОНКУ** | **терка** |  |
| **10.** | **ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО** |  |  |

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование задания:****ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЛЁТОВ****Материалы: раствор.** |  |
| **Содержание операций** | **Инструменты**  |
|  | **рабочий** | **измерительный** |
| **1.** | **ПОДГОТОВИТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО** |  |  |
| **2.** | **СМОЧИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ** | **кисть** |  |
| **3.** | **НАМАЗАТЬ РАСТВОР НА ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ СТЕНЫ** | **полутерок****сокол** |  |
| **4.** | **РАЗРАВНЯТЬ РАСТВОР НА СТЕНЕ** | **полутерок** |  |
| **5.** | **ОБРАЗОВАТЬ ЛУЗГ** | **фасонный полутерок** |  |
| **6.** | **ЗАТЕРЕТЬ ЛУЗГ И СТЕНУ** | **терка** |  |
| **7.** | **ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО** |  | **правило** |
| **8.** | **УБРАТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО** |  |  |