**Инструкционно-технологическая карта**

**«Двусторонний лоскутный блок с ручной стежкой»**

Необходимые материалы и инструменты: ткани двух контастных цветов; нитки в тон ткани; синтепон, игла и ножницы, швейная машина.

Использованный источник: фильм «Лоскутное одеяло», мастер-класс Голубевой Веры - <http://www.youtube.com/watch?v=UusZX1X65qU>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Ирина\Desktop\шар новогодний\SAM_3623.JPG   1. Выкраиваем 4 квадрата (по 2 квадрата каждого цвета) | C:\Users\Ирина\Desktop\шар новогодний\SAM_3624.JPG   1. Сшиваем квадраты парами | C:\Users\Ирина\Desktop\шар новогодний\SAM_3626.JPG   1. Соединяем сшитые полосы друг с другом, оставив незашитым одну из сторон. |
| C:\Users\Ирина\Desktop\шар новогодний\SAM_3627.JPG   1. Выворачиваем. | C:\Users\Ирина\Desktop\шар новогодний\SAM_3629.JPG   1. Вывернутую заготовку складываем так, как показано на рис. | C:\Users\Ирина\Desktop\шар новогодний\SAM_3630.JPG   1. Из синтепона вырезаем квадрат такого же размера как полученная заготовка. |
| C:\Users\Ирина\Desktop\шар новогодний\SAM_3631.JPG   1. Вкладываем синтепон внутрь лоскутной заготовки. | C:\Users\Ирина\Desktop\шар новогодний\SAM_3633.JPG   1. Подгибаем внутрь припуск на шов | C:\Users\Ирина\Desktop\шар новогодний\SAM_3635.JPG   1. Зафиксировать булавками. |
| C:\Users\Ирина\Desktop\шар новогодний\SAM_3636.JPG   1. Зашиваем потайным швом. | C:\Users\Ирина\Desktop\шар новогодний\SAM_3638.JPG   1. Делаем ручную стежку полученного блока. | C:\Users\Ирина\Desktop\шар новогодний\SAM_3639.JPG   1. Готовый блок. |