**Тест по итогам II четверти 6 класс**

**Темы:** окраска ранее окрашенных оконных переплетов, растворы для штукатурных работ, подготовка деревянных поверхностей под штукатурку, улучшенная штукатурка деревянных поверхностей.

1. Какую краски применяют для покраски оконных переплетов?

а) масляные

б) эмали (алкидные, пентафталевые)

в) гуашь и акварель

2. Какую кисть используют при покраске оконных переплетов?

а) ручник б) флейц в) макловица

3. Для чего необходимы штукатурные растворы?

а) для проведения отделочных работ

б) для проведения малярных работ

в) для строительства зданий

4. Какие виды растворов относятся к штукатурным?

а) глиняные

б) известковые

в) цементные

г) клеевые

5. Что входит в состав цементного раствора?

а) цемент, вода б) песок, вода в) цемент, песок, вода

6.Тощий цементно-песчаный раствор это раствор, в котором…

а) содержание песка больше, чем цемента

б) содержание цемента больше, чем песка

7. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при работе с различными растворами?

а) при использовании сухих смесей надевать защитные очки и респиратор

б) при замешивании растворов надевать резинные перчатки

в) перед работой необходимо надеть спецодежду

8. Что такое дрань?

а) деревянные дощечки для обивки стен и потолков под штукатурку толщиной 3-5мм

б) деревянные дощечки для обивки стен и потолков под штукатурку толщиной 5-10мм

9. Какие инструменты используются при работе с дранью?

а) пила, топор

б) штукатурный нож, штукатурный молоток

в) валик, кисти

10. Чем отличается простая штукатурка от улучшенной?

а) количеством слоев

б) качеством

в) внешним видом

11. Какие инструменты применяются при оштукатуривании:

а) сокол, терка, полутерок, кельма

б) молоток, топор, лопата, ведро

в) кисти, валики, наждачная бумага, металлическая щетка