***Тестовая работа по швейному делу для проверки знаний обучающихся***

***5 класса за 2-четверть.***

***(2 – уровень)***

Фамилия обучающейся\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Задание.** Подчеркните единственно верный ответы

1. Из скольких деталей состоит крой мешочка

*а) одной детали б) двух деталей в) трех деталей*

2. Для соединения боковых срезов мешочка применяют:

*а) шов вподгибку с закрытым срезом;*

*б) стачной шов;*

*в) шов вподгибку с открытым срезом.*

3. Для обработки верхнего среза мешочка применяют:

*а) стачной шов;*

*б) шов вподгибку с открытым срезом;*

*в) шов вподгибку с закрытым срезом.*

**Задание.** Восстановите последовательность пошива мешочка

4. Расставь цифрами последовательность пошива мешочка от1- до 6

*\_\_\_) Продернуть шнур*

*\_\_\_) Выполнить отделку изделия*

*\_\_\_) Обработать срезы шва*

*\_\_\_) Отутюжить готовое изделие*

*\_\_\_) Обработать верхний срез*

*\_\_\_) Обработать боковые срезы*.

**Задание.** Рассмотрите рисунок и ответьте письменно на вопрос.

5. Какими способами можно прикрепить заплату-аппликацию к одежде?



 **Рис 1 Рис 2 Рис 3**

**1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Задание.** Подчеркните правильные ответы

6. Вешалка служит для того, чтобы было удобно:

*а) ставить вещи,*

*б) вешать вещи.*

**Задание.** Восстановите последовательность изготовления вешалки

7. Расставь цифрами последовательность изготовления вешалки от 1- до 3

*\_\_\_) Обработать детали вешалки*

*\_\_\_) Раскроить детали вешалки*

*\_\_\_) Соединить вешалку с изделием.*