**Тестирование по теме «Пиление столярной ножовкой»**

**5 класс**

**1.Что такое пиление?**

а) образование опилок в процессе работы пилой;

б) разрезание древесины на части при помощи пилы;

в) обработка заготовки по разметке.

**2. Какие пилы называют лучковыми?**

а) столярные пилы с натянутым полотном;

б) пилы, имеющие форму лука с тетивой;

в) пилы с жёстким полотном.

**3.Какой вид ножовки используется для неглубоких пропилов и подгонки соединений?**

а) широкая ножовка;

б) курковка;

в) ножовка с обушком;

г) лобзик.

**4. Как называется приспособление для пиления под углом 45 0С и 90 0С?**

а) рейсмус;

б) упор;

в) стусло;

г) ерунок.

**5. Какая ножовка должна применяться, если направление среза перпендикулярно волокнам?**

а) для поперечного пиления;

б) для продольного пиления;

в) для смешанного пиления.

**6.Чем отличаются ножовки для продольного и поперечного пиления?**

а) числом зубьев;

б) длиной полотна;

в) формой зубьев;

г) толщиной полотна.