Контрольно–измерительные материалы по технологии

для учащихся 6 класса, 1 четверть

по теме «Технология создания изделий из древесины»

Учебник «Технология - 6» под редакцией В. Д. Симоненко

Составил учитель технологии МБОУ СОШ № 6 г. Амурска

**Непочатов Сергей Владимирович**

**I уровень** Выберите правильный ответ.

**1. Древесину заготавливают**

 1) Лесничества. 2) Деревообрабатывающая промышленность.

 3) Лесхозы. 4) Цепные пилы.

**2. На поперечном разрезе ствола дерева невозможно определить порок древесины**

 1) Сучки. 2) Косослой.

 3) Трещины. 4) Гниль.

**3. Бревно на лесопильной раме распиливают**

 1) Полосовые пилы. 2) Ленточные пилы.

 3) Рифленые вальцы. 4) Пропилы.

**4. На сборочном чертеже изображают**

1) Спецификацию. 2) Цилиндр.

3) Призму. 4) Изделие, состоящее из нескольких деталей.

**5. Бруски под прямым углом соединяют**

 1) Шкантами. 2) Рейсмусом.

 3) Столярной стамеской. 4) Ступенчатой врезкой со склеиванием.

 **II уровень** Практическое задание.

Изготовление указки. Критерии оценивания:

- соблюдение правил техники безопасности;

- размеры L-700, Ø-20, Ø-5;

- качество выполнения;

- качество шлифования;

- время выполнения.

 **III уровень**

Подумай и напиши, где можно использовать древесину с пороками?

**IV уровень**

Где в жизни тебе могут пригодиться знания по ручной обработке древесины?

Дай развернутый ответ.

Ключ.

**I уровень**

1. 3)
2. 2)
3. 1)
4. 4)
5. 4)