**Тест по материаловедению 6 класс девочки.**

**1. К гигиеническим свойствам тканей относятся**

а) гигроскопичность

б) воздухопроницаемость

в) износостойкость

г) пылеёмкость

д) драпируемость

е) теплозащитные свойства

**2. Причинами пропуска стежков в машинной строчке могут быть**

а) неправильно подобранная или погнутая игла

б) слишком сильное натяжение верхней нити

в) слишком сильное натяжение нижней нити

г) толщина нити не соответствует номеру иглы

д) неправильная установка иглы

**3. Процесс разработки чертежа основы швейного изделия называется**

а) составлением технологической карты

б) моделированием

в) конструированием

г) технологией пошива

**4.Перенос контурных линий с одной детали на другую выполняется с помощью**

а) копировальных стежков

б) косых стежков

в) булавок

г) резца и копировальной бумаги

д) петельных стежков

**5.Обтачка – это**

а) полоска ткани, присборенная с одной стороны

б) деталь для обработки выреза, разреза

в) полоска ткани, настрачиваемая на изделие для красоты

г) деталь для обработки кармана

**6. Для предохранения срезов деталей от осыпания их**

а) замётывают

б) обмётывают

в) примётывают

г) заутюживают

д) приутюживают

**7. В сорочке без плечевого шва нет**

а) боковых срезов

б) среза горловины

в) плечевых швов

г) срезов рукавов

д) нижнего среза

**8. Срез горловины швейного изделия обрабатывают**

а) обмёточным стежком

б) зигзагообразной строчкой

в) обтачкой

г) окантовочным швом

д) отделочными деталями

**9. Нижний срез из толстой ткани обрабатывается**

а) тесьмой

б) крестообразными стежками

в) швом вподгибку с закрытым срезом

г) потайными стежками

д) швом вподгибку с открытым срезом

**10. При работе с утюгом нельзя**

а) ставить утюг на огнеупорную подставку

б) утюжить влажную ткань

в) выключать утюг, дёргая за шнур

г) включать утюг мокрыми руками

д) заливать воду из-под крана в ёмкость для воды утюга, включенного в сеть

**11. К химическим волокнам относят:**

а) вискозное волокно

б) льняное волокно

в) шерстяное волокно

**12. К соединительным швам относятся:**

а) шов вподгибку с открытым срезом

б) обтачной шов

в) накладной шов

**13. К краевым швам относятся:**

а) окантовочный шов

б) шов в подгибку с закрытым срезом

в) двойной шов

**14.Зигзагообразную строчку регулируют :**

а) по высоте и ширине

б) по длине и ширине

в) по высоте и длине

**15.К плечевой группе изделий относят:**

а) брюки, юбки

б) халат, блузки

в) фартук

**16. По какой мерке определяют ширину изделия (ночной сорочки)?:**

а) Сш – полуобхват шеи

б) Сг2 – полуобхват груди

в) Сб – полуобхат бедер

**17. К изделиям классического стиля относят:**

а) комбинезон

б) женская блуза с вышивкой и рюшами

в) элегантный кардиган

**18. Заутюжить это:**

а) уменьшить толщину шва

б) удалить замины на изделии

в) отогнуть припуски на швы на одну сторону и закрепить утюгом

**Ответы:**

**1. а,б,г,е.**

**2. а,г,д.**

**3. в.**

**4. а.в.г.**

**5. б.**

**6.б.**

**7. в.**

**8. в,г,д.**

**9. а.б.г.д.**

**10. в, г,д.**

**11. а.**

**12. б.**

**13. а.**

**14. б.**

**15. б.**

**16. б.**

**17. в.**

**18.в.**