**Пошив трусов мужских.**

**1.** Разбор кроя.

**2.** Стачивание шаговых швов.

**3.** Стачивание среднего шва.

**4.** Стачивание правого бокового шва.

**5.** Стачивание левого бокового шва.

**6.** Замётывание нижних срезов.

**7.** Застрачивание нижних срезов.

**8.** Замётывание верхнего среза.

**9.** Застрачивание верхнего среза.

**10.** ВТО готового изделия;.

**11.** Вставить эластичную тесьму (резинку).

***Анализ качества выполненного изделия при сравнении с образцом.***

**Применяемые швы:**

1. Запошивочный шов.

 ***ТУ: 7 мм в готовом виде.***

1. Шов в подгибку с закрытым срезом.

 ***ТУ: по низу -1 см в готовом виде,***

 ***по срезу талии – 2 см готовом виде.***

**Пошив головного убора.**

**1.** Разбор кроя.

**2.** Соединение клиньев.

**3.** Обработка козырька.
**4.** Соединение козырька с беретом.

**5.** Обработка пояса.

**6.** Соединение пояса с беретом.

**7.** Обработка подкладки.

**8.** Соединение подкладки с изделием.

 **9.** ВТО готового изделия.

***Анализ качества выполненного изделия при сравнении с образцом.***

**Применяемые швы:**

1. Стачной. (***ТУ: 7мм***).

1. Обтачной. ***(ТУ: 5мм).***
2. Отделочная строчка. ***(ТУ: 5мм).***

**Пошив халата женского.**

**1.** Обработка карманов.

**2.** Настрачивание карманов на полочки.

**3.** Обработка вытачек.

**4.** Обработка плечевых швов.

**5.** Обработка воротника.

**6.** Обработка вешалки, пояса.

**7.** Вмётывание воротника в горловину.

**8.** Соединение деталей подбортов, примётывание

 подбортов.

**9.** Обтачивание срезов борта подбортами с

 одновременным втачиванием воротника, удаление

 стежков временного назначения.

**10.** Вымётывание края борта и горловины, ВТО.

**11.** Обработка низа рукавов манжетами.

**12.** Вмётывание рукавов в открытые проймы.

**13.** Втачивание рукавов в открытые проймы, удаление

 стежков временного назначения, обмётывание срезов.

**14.** Обработка боковых швов.

**15.** Замётывание низа халата.

**16.** Застрачивание низа халата.

**17.** Прокладывание отделочной строчки по бортам и

 горловине.

**18.** Удаление стежков временного назначения, ВТО.

**19.** Намётывание открытого срезов подбортов на полочки.

**20.** Настрачивание открытого срезов подбортов на полочки.

**21.** Удаление стежков временного назначения, ВТО.

**22.** Намелка места расположения петель и пуговиц, обработка петель, пришивание пуговиц.

**23.** ВТО готового изделия, складывание изделия.

 ***Анализ качества выполненного изделия.***

**Пошив спортивных мужских**

**трусов.**

**1.** Разбор кроя.

**2.** Стачивание шаговых швов.

**3.** Стачивание среднего шва.

**4.** Обработка косой бейки.

**5.** Окантовывание открытых срезов (боковой-

нижний-боковой).

**6.** Настрачивание боковых швов.

**7.** Замётывание верхнего среза.

**8.** Застрачивание верхнего среза.

**9.** Растрачивание подгиба верхнего среза под два

ряда эластичной тесьмы.

**10.** ВТО готового изделия;

**11.** Вставить эластичную тесьму (резинку).

***Анализ качества выполненного изделия при сравнении с образцом.***

**Применяемые швы:**

1. Запошивочный шов.

 ***ТУ: 7 мм в готовом виде.***

1. Шов в подгибку с закрытым срезом.

 ***ТУ: по срезу талии – 3 см готовом виде.***

1. Окантовочный шов.