**Практическое занятие № \_\_\_**

**Составление технического описания и технологической последовательности обработки моделей брюк**

**Цель работы**: Научиться самостоятельно, составлять технической описание и последовательность обработки моделей брюк.

**Время на выполнение работы**: 45 минут.

**Задание:**

1. Зарисовать технический эскиз модели брюк, вид спереди и вид сзади;
2. Составить техническое описание модели брюк по следующей форме:
3. *Общая характеристика: наименование изделия; назначение изделия; характеристика ткани, наличие подкладки на передних половинках.*
4. *Характеристика формы, силуэта, застежки.*
5. *Характеристика конструкции передних половинок: количество деталей, швов, наличие вытачек, рельефов, кокеток, подрезов, карманов и др.*
6. *Характеристика конструкции задних половинок: количество деталей, швов, наличие вытачек, рельефов, кокеток, карманов и др.*
7. *Обработка верхнего среза.*
8. *Обработка нижнего края (при наличии манжет), длина изделия.*
9. *Вид отделки (отделочные строчки, складки, вышивка и т.д.)*
10. *Рекомендуемый размер, рост*
11. Составить последовательность обработки модели брюк, опираясь на типовую последовательность:
12. *Начальная подготовка: проверка деталей кроя, перевод меловых линий, начальное ВТО, дублирование необходимых деталей.*
13. *Обработка срезов, вытачек, складок, рельефов, шлевок и др.*
14. *Обработка подкладки соединение ее с передними половинками.*
15. *Обработка карманов.*
16. *Соединение части среднего шва и обработка застежки.*
17. *Соединение боковых и шаговых срезов*
18. *Соединение среднего среза*
19. *Обработка верхнего среза.*
20. *Обработка нижнего среза.*
21. *Окончательная отделка брюк: чистка, окончательное ВТО, обметывание петель, пришивание фурнитуры.*

**Пособия и инструменты:**


-конспекты лекций по предмету;

-журналы мод;

-белая бумага (формат А4);

***Образец:***

1. ***Технический эскиз модели брюк***

[](http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D1%8B%20%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA&fp=0&pos=20&uinfo=ww-1076-wh-614-fw-851-fh-448-pd-1.25&rpt=simage&img_url=http://www.burdastyle.ru/gfx/00/08/0c/a6/technicalSketch-13vkdg8_jpg/thumb_800x600_10.jpg)

***2. Техническое описание модели брюк***

*Брюки мужские, классические из костюмной ткани; передние половинки брюк на подкладке;*

*Прямого силуэта, среднего объема с застежкой на молнию в среднем шве;*

*На передних половинках выполнено по две складки с каждой стороны и обработаны карманы в отрезных бочках брюк;*

*На задних половинках выполнены вытачки и карманы в рамку с застежкой на навесную петлю и пуговицу.*

*Верхний срез обработан притачным поясом*

*Размер*

***3. Последовательность обработки модели брюк***

1. *Начальная подготовка: проверка деталей кроя, перевод меловых линий, начальное ВТО, дублирование пояса.*
2. *Обработка вытачек, складок.*
3. *Обработка подкладки соединение ее с передними половинками. Обработка срезов.*
4. *Обработка карманов (карманы в отрезных бочках и задние карманы в рамку).*
5. *Соединение части среднего шва и обработка застежки.*
6. *Соединение боковых и шаговых срезов*
7. *Обработка верхнего среза.*
8. *Соединение среднего среза*
9. *Обработка нижнего среза.*
10. *Окончательная отделка брюк: чистка, окончательное ВТО, обметывание петли, пришивание фурнитуры.*