**Практическое занятие № 11.**

**Тема: «Разработка сборочных (технологических) схем узлов моделей брюк».**

**Цель работы**: Научится разрабатывать сборочные (технологические) схемы обработки моделей брюк.

**Время на выполнение работы**: два урока по 45 минут.

**Методические рекомендации:**

Работу следует проводить после изучения темы«Обработка брюк». После краткой беседы о целях и порядке выполнения работы рекомендуется опросить учащихся по вопросам:

1. Перечислите детали кроя брюк;

2. Для чего выполняется ВТО брюк?

3. Перечислите особенности обработки карманов брюк;

4. Назовите детали для обработки застежки в мужских брюках;

5. Опишите правила стачивания боковых и шаговых срезов брюк;

6. Какова последовательность окончательной отделки брюк?

**Наглядные пособия**:

-- образец сборочной схемы обработки моделей брюк (приложение 1);

- конспект лекций по предмету.


**Порядок выполнения работы:**

1. На подготовленный лист бумаги наклеить заданный технический эскиз модели брюк;
2. Внимательно изучить заданную модель;
3. Проанализировать и письменно составить последовательность сборки брюк;
4. Составить сборочные (технологических) схемы обработки моделей брюк.

***Приложение 1***

***Образец:***

**Технический эскиз модели брюк Последовательность обработки модели брюк**

1. [](http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D1%8B%20%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA&fp=0&pos=20&uinfo=ww-1076-wh-614-fw-851-fh-448-pd-1.25&rpt=simage&img_url=http://www.burdastyle.ru/gfx/00/08/0c/a6/technicalSketch-13vkdg8_jpg/thumb_800x600_10.jpg)*Начальная обработка: проверка деталей кроя (передние половинки брюк, отрезные бочки, задние половинки брюк, пояс, гульфик, откосок, подкладка откоска), перевод меловых линий, начальное ВТО, дублирование пояса.*
2. *Обработка вытачек, складок.*
3. *Обработка подкладки соединение ее с передними половинками. Обработка срезов.*
4. *Обработка карманов (карманы в отрезных бочках и задние карманы в рамку).*
5. *Соединение части среднего шва и обработка застежки.*
6. *Соединение боковых и шаговых срезов*
7. *Обработка верхнего среза.*
8. *Соединение среднего среза*
9. *Обработка нижнего среза.*
10. *Окончательная отделка брюк: чистка, окончательное ВТО, обметывание петли, пришивание фурнитуры.*

**Сборочная схема модели брюк.**

Начальная обработка деталей

Соединение передних половинок брюк с подкладкой

Обработка карманов в отрезных бочках

Обработка отрезных бочков

Обработка подкладки передних половинок брюк

Обработка передних половинок брюк

Обработка задних половинок брюк

Обработка гульфика

Обработка откоска

Обра-ботка пояса

Начальное ВТО. Обработка складок

Обработка части среднего шва и обработка застежки

Обработка среднего среза

Обработка верхнего среза

Окончательная отделка брюк

Обработка нижнего среза

Соединение боковых и шаговых срезов

Обработка карманов в рамку

Обработка вытачек

Начальное ВТО.