**Version\_on\_15\_03\_2014\_years\_N\_00266\_std\_author/tikhonov\_sergey\_petrovich/. При использовании методического материала ссылка на первоисточник обязательна.**

Муниципальное казённое образовательное учреждение Кумылженская средняя общеобразовательная школа №1 имени Знаменского А.Д.

Кумылженского муниципального района, Волгоградской области

**Материалы**

**ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ**

**Тестовые задания по техническому труду (мальчики)**

**для учащихся 5-10 -х классов**

**2013-2014 учебный год.**

Составитель: Тихонов С. П.

**Станица Кумылженская**

**2014 год.**

**Пояснительная записка**

Для закрепления новых знаний, контроля по их усвоению, при прохождении учебного курса Технология в 5—10-х классах после изучения каждого раздела и в конце учебного года, учащиеся выполняют тестовые задания 1-3 уровня сложности. При этом 1, 2 уровни подразумевают, что представленные вопросы отвечают стандартным требованиям в соответствии с учебной программой. Третий, повышенный уровень сложности вопросов требует иметь знания более широкого спектра и соответствующей направленности.

Для облегчения задачи, заблаговременно (обычный срок- в течении недели), ребятам выдается примерный список вопросов первого-третьего уровня сложности. Для подготовки ученикам рекомендуется примерный список литературы и веб-адресов сайтов, где они смогут найти ответы по заданной тематике. В конце учебного года учащиеся решают тестовые задания по всем пройденным разделам.

При выставлении оценок учитывается, что каждый правильный ответ соответствует 10 баллам. Если будут даны правильные ответы на все 6 вопросов, выставляется оценка «5», что соответствует количеству- 60\* баллов. Оценка «4» ставится в том случае, если учащийся ответил правильно на 5 вопросов из 6 возможных. При количестве правильных ответов от 3 до 4, из 6 возможных ставится оценка «3» балла, и если ученик ответит правильно только на 0-2 вопроса, в контрольную ведомость ставится «НЗ» (незачёт).

Конечно в любом случае, надо обязательно перед выполнением тестовых заданий предупреждать ребят о том, что если они желают, то могут с целью повысить свой результат, имеют право на пересдачу. Сам учитель после проведения каждого тестового задания проводит анализ выполненной работы. Целью проведения анализа является выяснение слабых мест пройденной темы, или раздела, понятий, терминов, операций, путаницы или незнаний сущности технологических процессов и т.д.

При подведении итогов по окончании подсчёта оценок и проведения анализа учителем объявляется полученный результат и указывается характер допущенных ошибок, чтобы ребята смогли своё внимание обратить на их недопущение в будущем.

Каждому ученику даются персональные данные по результатам тестирования, с рекомендациями и характеристиками по порядку исполнения. В рекомендациях надо указать ученику, где были им допущены ошибки, их причины, например схожие терминологии, и названия тем уроков, разделов по предмету, которые надо повторить.

Тестовые задания по Технологии разработаны на основе «Экспериментальных тестов по Технологии». Авторы: профессора Брянского госуниверситета В. Д. Симоненко и П. С. Самородский. Изд. БИПКРО. 2008 г. и материалов Научно-методического журнала «Школа и производство». Гл. Ред. Г.В. Пичугина. Издательство «Школьная пресса». Москва. Сборник-2000-2014 г.г.

**Литература:**

1. Учебники «Технология» для 5-10 -х классов. Под редакцией Симоненко В. Д. Москва. Издательство «Вентана- Граф» 2012 год.
2. Пособие «Современный усадебный дом». Автор В. М. Масютин. Москва. Росагропромиздат 1990 г.
3. Пособие «Как построить сельский дом» Автор Шепелев А. М. 5-е изд. Москва. Росагропромиздат. 1989 г.
4. Справочник «Дом и участок». Автор Ерлыкин Л. А. Москва. Изд. «Знание». 1993 г.
5. Учебный курс «Повышение уровня базовых навыков использования информационных технологий» Разработано НОУ УЦ «Сетевая Академия» и АНО УЦ «Микроинформ». Москва. 2008 г.
6. Учебное пособие «Дерево». Автор Федотов Г. А. Москва. Изд. «ЭКСМО- Пресс» 2002 г.
7. «Методическое пособие по технологии». 5-9 кл. О.В. Павлова. Издательство «Учитель». Волгоград-2009 г.
8. Примерная программа по технологии под ред. В.Д. Симоненко. Издательство «Просвещение». Москва. 2013 г.
9. Научно-методический журнал «Школа и производство». Гл. Ред. Г.В. Пичугина. Издательство «Школьная пресса». Москва. Сборник-2000-2014 г.г.

**Контрольная итоговая работа по Технологии. 2013-2014 учебный год. 10 класс.**

**Тестовое задание –А-10-1-Е**

Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.

**1. Семейная экономика это наука которая изучает:**

А. Финансовую деятельность членов общества.

Б. Экономическую деятельность предприятия.

В. Экономическую деятельность членов семьи.1

Г. Законы экономического развития государства.

**2. Документом, удостоверяющим факт продажи товара является:**

А. Лицензия.

Б. Товарно- транспортная накладная..

В. Товарный чек.

Г. Товарно-кассовый чек. 1

**3. При строительстве дома этот раствор не используется:**

А. Бетон

Б. Песок. 1

В. Глино-песчанная смесь.

Г. Цементно-песчанная смесь

**4. Покрытие слоя олова стальной поверхности тонколистового проката называется :**

А. Холодная сварка

Б. Паяние.

В. Лужение 1

Г. Московская резьба.

**5. Несчастные случаи, травмы на производстве происходят в результате:**

А. Низкой дисциплины.

Б. Низкой культуры труда.1

В. Низкой оплаты труда.

Г. Невнимательности.

**6. При составлении своего резюме для работодателя необходимо обязательно указать:**

А. Свой возраст

Б. Стаж работы.

В. Образование.

Г. Всё вышеперечисленное 1

**7. Прибор, измеряющий сопротивление называется:**

А. Вольтметр.

Б. Ваттметр.

В. Амперметр.

Г. Омметр. 1

**Контрольная итоговая работа по Технологии. 2013-2014 учебный год. 10 класс.**

**Тестовое задание –А-10-2-Д**

Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.

**1. Организация ведения домашнего хозяйства также включает в себя:**

А. Частное предпринимательство.1

Б. Банковскую деятельность.

В. Организация корпорации.

Г. Выпуск облигаций.

**2. Источником электрической энергии является:**

А. Водонапорная станция.

Б. Гидроузел.

В. Электрическая подстанция.

Г. Приливная электростанция. 1

**3. Надстройка комнаты, выполненная на потолке одноэтажного жилого дома, называется:**

А. Второй этаж.

Б. Чердак.

В. Мансарда. 1

Г. Все перечисленные названия.

**4. Способ термического(при помощи огня), художественного декорирования древесины называется:**

А. Пиротипия.1

Б. Пиротехника.

В. Пиропатрон.

Г. Теплотехника.

**5. Проектирование не включает в себя одну из следующих логических операций:**

А. Выбор лучшего решения.

Б. Выбор и источников информации по проекту.

В. Построение мысленных макетов и моделей.

Г. Применение метода проб и ошибок.1

**6. При строительстве дома, если этот раствор не используется сразу, то в течение нескольких часов он приобретает твердость и теряет пластичность:**

А. Известь

Б. Асфальт. 1

В. Щебенка.

Г. Цемент.

**7. Прибор, измеряющий напряжение в цепи постоянного тока, называется:**

А. Вольтметр. 1

Б. Ваттметр.

В. Амперметр.

Г. Омметр.

**Контрольная итоговая работа по Технологии. 2013-2014 учебный год. 10 класс.**

**Тестовое задание –А-10-3-Н**

Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.

**1. Деятельность человека, который владея каким- либо капиталом,производя товары и услуги, использует его для получения прибыли называется:**

А. Патентная деятельность.

Б. Предпринимательская деятельность.1

В. Провайдерская деятельность.

Г. Банковская деятельность.

**2. Превышение максимально допустимой мощности компьютера может привести к:**

А. Выходу из строя.

Б. Возникновению пожара.

В. Поражению пользователя электрическим током.

Г. Всему вышеперечисленному.1

**3. При возведении стен дома нужно учитывать, что кирпичные стены:**

А. Могут быть пожароопасны.

Б. Могут быть теплостойкими, чем деревянные.

В. Могут быть более тепло проводящими, чем деревянные.

Г. Могут быть более долговечными, чем деревянные.1

**4. Для удобной организации файлов ПК, их объединяют в иеархические каталоги (папки), структура которых образует несколько отдельных :**

А. Дисков.

Б. Спамов.

В. Ячеек.

Г. Деревьев.1

**5. Любой творческий проект включает в себя:**

А. Пояснительную записку, публичную защиту проекта.

Б. Пояснительную записку, материальное воплощение проекта (изделие и др.)

В. Пояснительную записку, материальное воплощение проекта, публичную защиту.1

Г. Публичную защиту проекта, материальное воплощение (изделие, макет, фото)

**6. Прибор, измеряющий мощность электрического тока, называется:**

А. Вольтметр.

Б. Ваттметр. 1

В. Амперметр.

Г. Омметр.

**7. Любой творческий проект включает в себя следующие этапы:**

А. Подготовительный, рабочую часть, публичную защиту проекта.

Б. Пояснительную записку, материальное воплощение проекта (изделие и др.)

В. Пояснительную записку, материальное воплощение проекта, публичную защиту.

Г. Подготовительный, технологический, заключительный. 1

**Контрольная итоговая работа по Технологии. 2013-2014 учебный год. 10 класс.**

**Тестовое задание –А-10-4-Б**

Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.

**1. Необходимые расходы на электроэнергию, транспортные расходы, оплата труда и другие затраты на производство товаров называется:**

А. Себестоимость 1

Б. Прибыль.

В. Баланс.

Г. Дебит.

**2. К проводникам электрического тока относится:**

А. Морская вода. 1

Б. Дистиллированная вода.

В. Вода с добавлением сахара.

Г. Эбонит.

**3. Для украшения оконных и дверных проемов, закрытия щелей между коробкой и стеной дома применяют:**

А. Наличники.1

Б. Карнизы.

В. Переплеты.

**4. В Microsoft Outlook (ПК) встроен специальный фильтр, который автоматически перемещает нежелательные сообщения (Спам) в папку:**

А. Нежелательные встречи.

Б. Нежелательная почта.1

В. Нежелательный контакт.

Г. Ненадежный контакт.

**5. В соответствии с правилами по Технике Безопасности протирать мокрой тряпкой лампы и светильники (даже отключенные):**

А. Можно.

Б. Можно, с разрешения учителя.

В. Нельзя.1

Г. Допускается при выключенных предохранителях.

**6. Прибор, измеряющий напряжение в электрическом двигателе, называется:**

А. Вольтметр. 1

Б. Ваттметр.

В. Амперметр.

Г. Омметр.

**Контрольная итоговая работа по Технологии. 2013-2014 учебный год. 10 класс.**

**Тестовое задание –А-10-5-Ц**

Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.

**1. Структуру всех доходов и расходов семьи за определенный период составляет:**

А. Годовой план семьи.

Б. Бизнес -план семьи.

В. Реструктуризация.

Г. Бюджет семьи.1

**2. Верхняя (расположенная над потолком) часть дома называется:**

А. Цоколь.

Б. Забирка.

В. Чердак. 1

Г. Рандбалка.

**3. Эта порода древесины незаменима при изготовлении скрипок и гитар:**

А. Сосна.

Б. Ель.1

В. Пихта.

Г. Лиственница.

**4. При работе на ПК для отмены некоторого режима или завершения программы может использоваться клавиша:**

А. ТАВ.

Б. ENTER.

В. ESC.1

Г. ALT.

**5. В соответствии с правилами по Технике Безопасности протирать мокрой тряпкой телевизоры, стиральные машины и другие электроприборы (даже отключенные):**

А. Можно.

Б. Можно, с разрешения учителя.

В. Нельзя.1

Г. Допускается при выключенных предохранителях.

**6. Прибор, измеряющий напряжение в цепи Переменного тока, называется:**

А. Амперметр.

Б. Ваттметр.

В. Вольтметр. 1

Г. Омметр.

**Контрольная итоговая работа по Технологии. 2013-2014 учебный год. 10 класс.**

**Тестовое задание –А-10-6-Ф**

Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.

**1.Деятельность с ценными бумагами (акциями, чеками, облигациями и др.) и получение прибыли в виде денег называется:**

А. Банковская.

Б. Финансовая.1

В. Предпринимательская.

Г. Торгово- закупочная.

**2. К проводникам электрического тока не относится:**

А. Морская вода.

Б. «Жёсткая» вода.

В. Вода с добавлением сахара. 1

Г. Вода с добавлением уксуса.

**3. В медицине из коры этого дерева получают салицин, дезинфицирующее и жаропонижающее средство. «Салицин» в переводе с латинского означает:**

А. Лиственница.

Б. Можжевельник.

В. Дуб.

Г. Ива.1

**4. При работе на ПК для создания новой строки может использоваться клавиша:**

А. ТАВ.

Б. ENTER.1

В. ESC.

Г. ALT.

**5. Пользоваться неисправной электротехнической арматурой и шнурами:**

А. Можно.

Б. Можно, с разрешения учителя.

В. Нельзя.1

Г. Допускается при выключенных предохранителях.

**6. Прибор, измеряющий напряжение в цепи постоянного тока, называется:**

А. Реостат.

Б. Ваттметр.

В. Вольтметр. 1

Г. Трансформатор.

**Контрольная итоговая работа по Технологии. 2013-2014 учебный год. 10 класс.**

**Тестовое задание –А-10-7-Р**

Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.

**1. При выполнении чертежа детали размер указывают в:**

А. Метрах

Б. Сантиметрах.

В. Миллиметрах

Г. Дециметрах.

**2. Проведение изучения рынка возможного потребительского спроса по продвижению нового товара называется:**

А. Маркетинг.

Б. Копирайтинг.

В. Пиар-компания.

Г. Мониторинг. 1

**3.Из тонкой ветки этого дерева с отходящими в сторону сучками в древнем Новгороде вырезали рыболовы прочные крючки для ловли рыбы живца:**

А. Можжевельник.1

Б. Лиственница.

В. Ясень.

Г. Граб.

**4. При работе на ПК для того чтобы просмотреть, какие принтеры подключены к ПК надо выполнить команду:**

А. Пуск/Настройка/Принтеры и факсы.1

Б. Пуск/Настройка/Принтеры и файлы.

В. Настройка/Пуск/Принтеры и печать.

Г. Настройка/Пуск/Принтеры и факсы.

**5. При зачистке жил изолированных проводов для снятия изоляции рабочее движение ножа должно быть направлено:**

А. На себя.

Б. От себя.1

В. Вверх.

**6. Прибор, измеряющий сопротивление в цепи переменного тока, называется:**

А. Латр

Б. Ваттметр.

В. Вольтметр.

Г. Омметр. 1

**Контрольная итоговая работа по Технологии. 2013-2014 учебный год. 10 класс.**

**Тестовое задание –А-10-8-Я**

Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.

**1. Свойство вещи сохранять и даже увеличивать свою потребительскую стоимость называется:**

А. Ценность.1

Б. Практичность.

В. Модность.

Г. Оригинальность.

**2. К проводникам электрического тока не относится:**

А. Морская вода.

Б. Серная кислота.

В. Вода с добавлением сахара.1

Г. Вода с добавлением золы.

**3.Из тонкой ветки этого дерева с отходящими в сторону сучками в древнем Новгороде вырезали рыболовы прочные крючки для ловли рыбы живца:**

А. Можжевельник.1

Б. Лиственница.

В. Ясень.

Г. Граб.

**4. При работе на ПК для того чтобы просмотреть, какие принтеры подключены к ПК надо выполнить команду:**

А. Пуск/Настройка/Принтеры и факсы.1

Б. Пуск/Настройка/Принтеры и файлы.

В. Настройка/Пуск/Принтеры и печать.

Г. Настройка/Пуск/Принтеры и факсы.

**5. При зачистке жил изолированных проводов для снятия изоляции рабочее движение ножа должно быть направлено:**

А. На себя.

Б. От себя.1

В. Вверх.

**6. После зарядки мобильного телефона, отключают от электрической сети:**

А. Сначала сам мобильный телефон, потом выпрямительное устройство.

Б. Сначала выпрямительное устройство, потом сам мобильный телефон . 1

В. Сначала предохранитель на электрическом щитке.

Г. Сначала трансформатор.

**Контрольная итоговая работа по Технологии. 2013-2014 учебный год. 10 класс.**

**Тестовое задание –А-10-9а**

Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.

**1. Семейная экономика это наука которая изучает:**

А. Финансовую деятельность членов общества.

Б. Экономическую деятельность предприятия.

В. Экономическую деятельность членов семьи.1

Г. Законы экономического развития государства.

**2. Документом, удостоверяющим соответствующее качество товара является:**

А. Лицензия.

Б. Товарно- транспортная накладная..

В. Устав предприятия.

Г. Сертификат.

**3. При строительстве, для утепления дома этот материал используется:**

А. Бетон

Б. Стекловолокно. 1

В. Щебенка.

Г. Цемент.

**4. Искусство росписи по дереву серебром, а в дальнейшем оловом получило название:**

А. Хохломская.1

Б. Кудринская.

В. Вятская.

Г. Московская.

**5. Несчастные случаи, травмы на производстве происходят в результате:**

А. Низкой дисциплины.

Б. Низкой культуры труда.1

В. Низкой оплаты труда.

Г. Невнимательности.

**6. Для безопасности, перед зарядкой мобильного телефона, включают в электрическую сеть:**

А. Сначала зарядное устройство, потом сам мобильный телефон.

Б. Сначала автотрансформатор, потом сам мобильный телефон.

В. Сначала включают предохранитель на щитке, зарядное устройство, потом сам мобильный телефон.

Г. Сначала мобильный телефон подключают к зарядному, потом его подключают к электросети.1

**Контрольная итоговая работа по Технологии. 2013-2014 учебный год. 10 класс.**

**Тестовое задание –А-10-10-Р**

Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.

**1. Организация ведения предпринимательской деятельности также включает в себя:**

А. Наличие печати

Б. Банковскую деятельность.

В. Наличие лицензии. 1

Г. Выпуск облигаций.

**2. Источником электрической энергии не является:**

А. Ветроэлектростанция.

Б. Гидроэлектростанция.

В. Электрическая подстанция.1

Г. Приливная электростанция.

**3. В разных географических местах скаты крыш зданий имеют различный угол. Это зависит от следующих факторов:**

А. Количества осадков.

Б. Среднесуточной температуры.

В. Максимально возможной скорости ветра.

Г. Всех перечисленных факторов.1

**4. Назовите профессию рабочего, который выполняет рабочие операции на сверлильном станке:**

А. Фрезеровщик

Б. Пиротехник.

В. Сверловщик.

Г. Вальцовщик.

**5. Проектирование не включает в себя одну из следующих логических операций:**

А. Выбор лучшего решения.

Б. Выбор и источников информации по проекту.

В. Построение мысленных макетов и моделей.

Г. Применение метода проб и ошибок.1

**6. Для безопасности, после зарядки мобильного телефона, отключают от электрической сети:**

А. Сначала зарядное устройство, потом сам мобильный телефон. 1

Б. Сначала автотрансформатор, потом сам мобильный телефон.

В. Сначала предохранитель на электрическом щитке.

Г. Сначала сам мобильный телефон, потом выпрямительное устройство.

**Контрольная итоговая работа по Технологии. 2013-2014 учебный год. 10 класс.**

**Тестовое задание –А-10-11-Л**

Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.

**1. Назовите правильно связующее звено профессии по направлению техническое обслуживание тепловых установок:**

А. Человек-природа

Б. Человек- знаковая система.

В. Человек- машина. 1

Г. Человек- человек.

**2. Источником электрической энергии не является:**

А. Ветроэлектростанция.

Б. Гидроэлектростанция.

В. Электрическая подстанция.1

Г. Приливная электростанция.

**3. Надстройка комнаты, выполненная на потолке одноэтажного жилого дома, называется:**

А. Второй этаж.

Б. Чердак.

В. Мансарда. 1

Г. Все перечисленные названия.

**4. Способ термического(при помощи огня), художественного декорирования древесины называется:**

А. Пиротипия.1

Б. Пиротехника.

В. Пиропатрон.

Г. Теплотехника.

**5. Проектирование не включает в себя одну из следующих логических операций:**

А. Выбор лучшего решения.

Б. Выбор и источников информации по проекту.

В. Построение мысленных макетов и моделей.

Г. Применение метода проб и ошибок.1

**6. При строительстве дома, если этот раствор не используется сразу, то в течение нескольких часов он приобретает твердость и теряет пластичность:**

А. Известь

Б. Асфальт. 1

В. Щебенка.

Г. Цемент.

**7. Прибор, измеряющий напряжение в цепи постоянного тока, называется:**

А. Вольтметр. 1

Б. Ваттметр.

В. Амперметр.

Г. Омметр.

**Контрольная итоговая работа по Технологии. 2013-2014 учебный год. 10 класс.**

**Тестовое задание –А-10-12-И**

Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.

**1. Деятельность человека, который владея каким- либо капиталом,производя товары и услуги, использует его для получения прибыли называется:**

А. Патентная деятельность.

Б. Предпринимательская деятельность.1

В. Провайдерская деятельность.

Г. Банковская деятельность.

**2. Понижение напряжения на входном трансформаторе компьютера не может привести к:**

А. Временному выходу из строя.

Б. Возникновению пожара. 1

В. Внезапному аварийному выключению.

Г. Всему вышеперечисленному.

**3. При возведении стен дома нужно учитывать, что кирпичные стены:**

А. Могут быть пожароопасны.

Б. Могут быть теплостойкими, чем деревянные.

В. Могут быть более тепло проводящими, чем деревянные.

Г. Могут быть более долговечными, чем деревянные.1

**4. Для удобной организации файлов ПК, их объединяют в иеархические каталоги (папки), структура которых образует несколько отдельных :**

А. Дисков.

Б. Спамов.

В. Ячеек.

Г. Деревьев.1

**5. Любой творческий проект включает в себя:**

А. Пояснительную записку, публичную защиту проекта.

Б. Пояснительную записку, материальное воплощение проекта (изделие и др.)

В. Пояснительную записку, материальное воплощение проекта, публичную защиту.1

Г. Публичную защиту проекта, материальное воплощение (изделие, макет, фото)

**6. Прибор, измеряющий мощность электрического тока, называется:**

А. Вольтметр.

Б. Ваттметр. 1

В. Амперметр.

Г. Ареометр.

**Контрольная итоговая работа по Технологии. 2013-2014 учебный год. 10 класс.**

**Тестовое задание –А-10-13-Ы**

Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.

**1. Деятельность человека, который владея каким- либо капиталом,производя товары и услуги, использует его для получения прибыли называется:**

А. Патентная деятельность.

Б. Предпринимательская деятельность.1

В. Провайдерская деятельность.

Г. Банковская деятельность.

**2. Превышение максимально допустимой мощности компьютера может привести к:**

А. Выходу из строя.

Б. Возникновению пожара.

В. Поражению пользователя электрическим током.

Г. Всему вышеперечисленному.1

**3. При возведении стен дома нужно учитывать, что пенобетонные стены:**

А. Могут быть пожароопасны.

Б. Могут быть теплостойкими, чем деревянные.

В. Могут быть более тепло проводящими, чем деревянные.

Г. Могут быть более долговечными, чем деревянные. 1

**4. Для удобной организации файлов ПК, их объединяют в иеархические каталоги (папки), структура которых образует несколько отдельных :**

А. Дисков.

Б. Спамов.

В. Ячеек.

Г. Деревьев.1

**5. Любой творческий проект включает в себя:**

А. Пояснительную записку, публичную защиту проекта.

Б. Пояснительную записку, материальное воплощение проекта (изделие и др.)

В. Пояснительную записку, материальное воплощение проекта, публичную защиту.1

Г. Публичную защиту проекта, материальное воплощение (изделие, макет, фото)

**6. Электрический счётчик, измеряющий работу электрического тока, показывает:**

А. Квт/час

Б. Квт/мин

В. Квт/сек

Г. Ом/метр

**Контрольная итоговая работа по Технологии. 2013-2014 учебный год. 10 класс.**

**Тестовое задание –А-10-14-Р**

Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.

**1. Семейная экономика это наука которая изучает:**

А. Финансовую деятельность членов общества.

Б. Экономическую деятельность предприятия.

В. Экономическую деятельность членов семьи.1

Г. Законы экономического развития государства.

**2. Документом, удостоверяющим соответствующее качество товара является:**

А. Лицензия.

Б. Товарно- транспортная накладная..

В. Устав предприятия.

Г. Сертификат.

**3. При строительстве дома этот материал не используется:**

А. Бетон.1

Б. Песок.

В. Щебенка.

Г. Цемент.

**4. Искусство росписи по дереву серебром, а в дальнейшем оловом получило название:**

А. Хохломская.1

Б. Кудринская.

В. Вятская.

Г. Московская.

**5. Несчастные случаи, травмы на производстве происходят в результате:**

А. Низкой дисциплины.

Б. Низкой культуры труда.1

В. Низкой оплаты труда.

Г. Невнимательности.

**6. При утеплении стен дома этот материал не используется:**

А. Стекловолокно

Б. Пенопласт.

В. Щебенка. 1

Г. Керамзит

**7. Прибор, измеряющий силу тока называется:**

А. Вольтметр.

Б. Ваттметр.

В. Амперметр. 1

Г. Градусник.