Контрольная работа за 1 четверть 7 класс

1 вариант

1.Назови детали ночной сорочки:

а) лиф;

б) спинка;

в) перед;

г) переднее полотнище.

2. Назови виды обработок срезов горловины ночной сорочки:

а) рулик;

б) подкройная обтачка;

в) воротник;

г) рукав.

3. В какой последовательности ты будешь шить ночную сорочку:

а) обработка нижнего среза;

б) утюжка изделия;

в) обработка среза горловины подкройной обтачкой;

г) обработка боковых срезов двойным швом;

д) обработка срезов цельнокроеного рукава.

4. Прядильное производство – это:

А) получение ткани путем переплетения нитей

Б) получение пряжи путем скручивания волокон

5. При пошиве постельного белья не применяют:

А) двойной шов

Б) накладной шов

В) шов вподгибку с закрытым срезом

6. Поперечные срезы наволочки можно обработать:

А)стачным швом

Б)запошивочным швом

В) швом вподгибку с закрытым срезом

7. К бельевым тканям относятся:

А) шерстяные ткани

Б) хлопчатобумажные ткани



В) льняные ткани

Г) шелковые ткани

Контрольная работа за 1 четверть 7 класс

2 вариант.

1. *Установите соответствие эскиза и чертежа выкройки обтачки.*



2. *Наиболее подходящими для изготовления ночной сорочки являются ткани:*

а) шерстяная;

б) льняная;

в) хлопчатобумажная;

г) синтетическая;

д) искусственная.

3.Обработать боковой срез в ночной сорочке лучше:

А) двойным швом

Б) стачным швом

В)накладным швом

4. Боковые стороны наволочки можно обработать:

А) накладным швом

Б) двойным швом

В) швом вподгибку с закрытым срезом

5. Кромка ткани совпадает по направлению с ...

а) нитью основы;

б) нитью утка.

6. Бельё бывает …………………. (несколько правильных ответов)

А) столовое

Б) нательное

В) постельное

Г) нижнее

Д) верхнее

7. Бельевые швы должны быть:

А) прочными, скрывать срезы

Б) открывать срезы, легко распарываться

8. выберите мерки, которые снимают для построения чертежа ночной сорочки.

А) Сб

Б)Сг

В)Дтс

Г)Ди

Д)Ор