**ТЕСТ №1**

1. Какие размеры листа формата А4?

а) 420х594;

б) 210х297;

в) 297х420;

г) 594х841.

 2. На каком расстоянии от внешней рамки надо проводить линии рамки чертежа?

 а) слева 5, сверху 5, снизу 5, справа 20;

 б) сверху 5, снизу 5, слева 20, справа 5;

 в) справа 5, слева 20, сверху 5, снизу 5;

 г) слева 5, сверху 20, снизу 5, справа 5.

 3. Где помещают основную надпись на чертеже?

 а) внизу;

 б) справа внизу;

 в) внизу посередине;

 г) слева внизу.

 4. Какую линию используют для изображения осевых и центровых линий?

 а) сплошная тонкая;

 б) сплошная толстая основная;

 в) штрихпунктирная тонкая ;

 г) штрихпунктирная с двумя точками.

 5. Какую линию используют для изображения видимого контура?

 а) сплошная толстая основная;

 б) штриховая тонкая;

 в) сплошная волнистая;

 г) сплошная тонкая.

 6. Какую линию используют для изображения невидимого контура?

 а) штрихпунктирная тонкая;

 б) сплошная тонкая;

 в) сплошная толстая основная;

 г) штриховая тонкая .

 7. Какую линию используют для изображения размерных и выносных линий?

 а) штриховая тонкая;

 б) сплошная толстая основная;

 в) штрихпунктирная с двумя точками;

 г) сплошная тонкая.

 8. Какую линию используют для изображения линии обрыва?

 а) сплошная тонкая;

 б) штриховая тонкая;

 в) сплошная волнистая;

 г) штрихпунктирная тонкая.

 9. Какую линию используют для изображения линий сгиба?

 а) разомкнутая;

 б) сплошная волнистая;

 в) штрихпунктирная с двумя точками;

 г) штриховая тонкая.

 10. Какую линию используют для изображения линии сечений?

 а) сплошная толстая основная;

 б) штриховая тонкая;

 в) сплошная тонкая;

 г) разомкнутая;