**ТЕСТ №1**

1. Какие размеры листа формата А4?

а) 420х594;

б) 210х297;

в) 297х420;

г) 594х841.

2. На каком расстоянии от внешней рамки надо проводить линии рамки чертежа?

а) слева 5, сверху 5, снизу 5, справа 20;

б) сверху 5, снизу 5, слева 20, справа 5;

в) справа 5, слева 20, сверху 5, снизу 5;

г) слева 5, сверху 20, снизу 5, справа 5.

3. Где помещают основную надпись на чертеже?

а) внизу;

б) справа внизу;

в) внизу посередине;

г) слева внизу.

4. Какую линию используют для изображения осевых и центровых линий?

а) сплошная тонкая;

б) сплошная толстая основная;

в) штрихпунктирная тонкая ;

г) штрихпунктирная с двумя точками.

5. Какую линию используют для изображения видимого контура?

а) сплошная толстая основная;

б) штриховая тонкая;

в) сплошная волнистая;

г) сплошная тонкая.

6. Какую линию используют для изображения невидимого контура?

а) штрихпунктирная тонкая;

б) сплошная тонкая;

в) сплошная толстая основная;

г) штриховая тонкая .

7. Какую линию используют для изображения размерных и выносных линий?

а) штриховая тонкая;

б) сплошная толстая основная;

в) штрихпунктирная с двумя точками;

г) сплошная тонкая.

8. Какую линию используют для изображения линии обрыва?

а) сплошная тонкая;

б) штриховая тонкая;

в) сплошная волнистая;

г) штрихпунктирная тонкая.

9. Какую линию используют для изображения линий сгиба?

а) разомкнутая;

б) сплошная волнистая;

в) штрихпунктирная с двумя точками;

г) штриховая тонкая.

10. Какую линию используют для изображения линии сечений?

а) сплошная толстая основная;

б) штриховая тонкая;

в) сплошная тонкая;

г) разомкнутая;