**ИНСТРУКЦИЯ**

**По охране труда для учащихся при выполнении влажно-тепловых работ.**

1.Общие требования безопасности.

1.1. К выполнению влажно-тепловых работ допускаются учащиеся , «не имеющих. противопоказаний по состоянию здоровья и прошедшие инструктаж по охране труда.

1.2.При проведении влажно-тепловых работ возможно воздействие следующих опасных факторов:

-термический ожог

-поражение электрическим током.

1.3. В случае нарушения требований инструкции по охране труда учащиеся отстраняются от работы, для прохождения повторного инструктажа.

2.Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Надеть спецодежду.

2.2.Осмотреть и подготовить рабочее место .

2.3.Проверить исправность соединительн6ого шнура и вилки утюга.

2.4.Положить под ноги резиновый коврик.

3.Требования безопасности во время работы.

3.1.Включить и выключить утюг сухими руками , держась за корпус вилки.

3.2.Ставить утюг на огнеупорную подставку.

3.3.Следить, чтобы подошва утюга не касалась шнура.

3.4.Следить за положением терморегулятора.

3.5.Для увлажнения ткани использовать распылитель.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1 При обнаружении неполадок в работе электрического утюга немедленно прекратить работу и сообщить об этом учителю.

4.2. при получении травмы или плохом самочувствии прекратить работу и сообщить об этом учителю.

5. Требования безопасности по окончанию работы.

5.1. Выключить утюг.

5.2. Поставить его на огнеупорную подставку.