**Инструкционная карта**

**«Технология изготовления модели парашюта»**

**Инструменты:** ножницы

**Материалы:** тонкая бумага, нитки, скотч, грузик

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Лист бумаги сложить пополам (рис.1а) |  |
|  | Сложить вчетверо (рис 1в) |
|  | Лист сложить в три раза на угол - всего на 32 части (рис 1г, д, е)  или **в два раза – на 18 частей** |
|  | Закруглить ножницами широкий конец заготовки (рис.2) |
|  | Острие заготовки срезать на 2-3 мм. (рис.3) |
|  | Развернуть заготовку парашюта (рис.4) |  |
|  | Сделать сгибы парашюта попеременно в разные стороны (гармошкой) (рис.5) |
|  | Закрепить при помощи скотча стропила (нитки) парашюта на каждой четвертой (если 32)  Или **через одну в семи местах (**рис.6) |
|  | Нижние концы ниток связать и закрепить грузик (рис.7) |  |

**Конспект занятия можно найти по ссылке:** [**www.ucoz.com/load/tema\_tekhnicheskoe\_modelirovanie\_izdelie\_model\_parashjuta\_2\_klass/1-1-0-7**](http://www.ucoz.com/load/tema_tekhnicheskoe_modelirovanie_izdelie_model_parashjuta_2_klass/1-1-0-7)