**Контрольная работа для 5 класса № 2**

 **по разделам «Конструирование» «Изготовление изделия»**

1. **«Ручные и машинные строчки»**
	* 1. **Шов это – это …..**

а) Соединение двух деталей равных по величине машинной строчкой;

б) Соединение двух или нескольких деталей ниточной строчкой.

 **2. Расшифруйте абравиатуру СВН**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **3. Припуски – это…..**

 а) величина, необходимая при обработке изделия машинными швами,

 выраженная в см и учитываемая при раскрое;

 б) величина, прибавляемая к размеру мерки на свободное облегание.

1. **Соединение двух деталей машинной строчкой, наложив одну на другую?**

а) наметать;

б) застрочить;

в) настрочить.

1. **Временное ниточное соединение двух деталей примерно равных по величине?**

а) сметать;

б) застрочить;

в) стачать.

**6. Ряд стежков расположенных друг за другом?**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **7. Закрепление подогнутого края детали машинной строчкой?**

 а) загнуть;

 б) застрочить;

 в) заметать.

 **8. Напишите в ответах букву (А, Б или В), которой правильно обозначена длина стежка?**

 ****

 **9. Напишите, какие графические изображения соответствуют следующим операциям?**

 а) копирование;

 б) обметывание;

 в) заметывание с открытым срезом;

 г) сметывание;

 д) заметывание с закрытым срезом.

 

1. **«Конструирование» и «Изготовление изделия»**
2. **Конструирование – это……**
3. **Что можно изменить с помощью моделирования?**

а) размер изделия;

б) фасон изделия;

в) цвет изделия.

 **12.** **Величина, которую прибавляют к основным меркам для свободы движения:**

 а) припуски;

 б) прибавки.

**13. Выберите мерки для построения чертежа фартука?**

 а) Шг ; б) Дтк ; в) Об ; г) Ог ; д) Оп ; е) Диз ; ж) Внагр.

 **14. Название инструмента для измерения фигуры?**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**15**. **При раскрое изделия на ткани учитывают:**

а) долевую нить;

б) цвет ткани;

в) направление рисунка;

г) лицевую и изнаночную сторону.

 **16.** **Низ изделия обрабатывают:**

 а) швом в подгибку с закрытым срезом;

 б) окантовочным;

 в) сметачным.

 **17. Карман на изделие:**

 а) приметывают;

 б) настрачивают;

 в) нашивают.

 **18. Укажите соответствие между фартуком и выкройкой:**

 

4

3

2

1

А

Г

В

Б