**Контрольная работа для 5 класса № 2**

**по разделам «Конструирование» «Изготовление изделия»**

1. **«Ручные и машинные строчки»**
   * 1. **Шов это – это …..**

а) Соединение двух деталей равных по величине машинной строчкой;

б) Соединение двух или нескольких деталей ниточной строчкой.

**2. Расшифруйте абравиатуру СВН**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Припуски – это…..**

а) величина, необходимая при обработке изделия машинными швами,

выраженная в см и учитываемая при раскрое;

б) величина, прибавляемая к размеру мерки на свободное облегание.

1. **Соединение двух деталей машинной строчкой, наложив одну на другую?**

а) наметать;

б) застрочить;

в) настрочить.

1. **Временное ниточное соединение двух деталей примерно равных по величине?**

а) сметать;

б) застрочить;

в) стачать.

**6. Ряд стежков расположенных друг за другом?**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**


**7. Закрепление подогнутого края детали машинной строчкой?**

а) загнуть;

б) застрочить;

в) заметать.

**8. Напишите в ответах букву (А, Б или В), которой правильно обозначена длина стежка?**

****

**9. Напишите, какие графические изображения соответствуют следующим операциям?**


а) копирование;

б) обметывание;

в) заметывание с открытым срезом;

г) сметывание;

д) заметывание с закрытым срезом.



1. **«Конструирование» и «Изготовление изделия»**
2. **Конструирование – это……**
3. **Что можно изменить с помощью моделирования?**

а) размер изделия;

б) фасон изделия;

в) цвет изделия.

**12.** **Величина, которую прибавляют к основным меркам для свободы движения:**

а) припуски;

б) прибавки.

**13. Выберите мерки для построения чертежа фартука?**

а) Шг ; б) Дтк ; в) Об ; г) Ог ; д) Оп ; е) Диз ; ж) Внагр.

**14. Название инструмента для измерения фигуры?**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**15**. **При раскрое изделия на ткани учитывают:**

а) долевую нить;

б) цвет ткани;

в) направление рисунка;

г) лицевую и изнаночную сторону.

**16.** **Низ изделия обрабатывают:**

а) швом в подгибку с закрытым срезом;

б) окантовочным;

в) сметачным.


**17. Карман на изделие:**

а) приметывают;

б) настрачивают;

в) нашивают.

**18. Укажите соответствие между фартуком и выкройкой:**



4

3

2

1

А

Г

В

Б