                                  Контрольная работа №8

Тема: Электромагнитные  колебания. Переменный ток.

Вариант №2
1.Каким выражением определяется амплитуда ЭДС индукции в проволочной рамке площадью S, вращающейся с угловой скоростью ω в однородном магнитном поле с магнитной ин​дукцией В?
А. BScos ωt    Б. BSω     В. BSωcos ωt   Г. BI lsinα
2.По графику (рис.) найти амплитудное зна​чение переменной ЭДС, ее период и частоту.
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.3. Частоту вращения проволочной рамки в однородном магнитном поле увеличили в 3 раза. Во сколько раз изменится частота переменного тока в рамке и ЭДС индукции?
4. Найдите период колебаний в колебательном контуре, если индуктивность катушки 0,01 Гн, а емкость конденсатора 4 мкФ

5. Трансформатор, содержащий в первичной об​мотке 840 витков, повышает напряжение с 220 до 660 В. Ка​ков коэффициент трансформации? Сколько витков во вторич​ной обмотке? 
6. Катушку какой индуктивности нужно включить в колебательный контур, чтобы с конденсатором емкостью 50 пФ получить электромагнитные колебания частотой 10 М Гц?

