7 класс (204 часа)

	№
п/п
	Разделы и  темы
	Кол-во
Час
	Теория
	Практика
	Форма
контроля
	Сроки
	Изменения

	I
	Вводное занятие
	1
	
	
	
	
	

	1
	Задачи обучения в 7 классе. Правила безопасной работы
	
	1
	
	
	
	1

	II
	Грунтовочные составы для металлических поверхностей
	7
	
	
	
	
	

	2
	Состав грунтовок для металлических поверхностей
	
	1
	
	
	
	2

	3
	Требования к грунтовочным составам
	
	1
	
	
	
	3

	4
	Вязкость грунтовочного состава
	
	1
	
	
	
	4

	5
	Определение вязкости грунтовочного состава
	
	
	1
	
	
	5

	6
	Приготовление грунтовочного состава, определение вязкости
	
	
	1
	
	
	6

	7
	Подбор краски для грунтовки
	
	
	1
	
	
	7

	8
	Смешивание компонентов
	
	
	1
	
	
	8

	III
	Подготовка металлических поверхностей под простую и улучшенную окраску
	9
	
	
	
	
	

	9
	Основные требования к металлическим поверхностям, подготавливаемым к окраске
	
	1
	
	
	
	9

	10
	Инструменты и материалы для подготовки металлических поверхностей к окраске
	
	1
	
	
	
	10

	11
	Снятие заусенцев напильником
	
	
	1
	
	
	11

	12
	Зачистка поверхности наждачной бумагой
	
	
	1
	
	
	12

	13
	Чистка поверхности шпателем
	
	
	1
	
	
	13

	14
	Приготовление грунтовочного состава
	
	
	1
	
	
	14

	15
	Нанесение грунтовочного состава на поверхность
	
	
	1
	
	
	15

	16
	Окраска металлических поверхностей ручником
	
	
	1
	
	
	16

	17
	Окраска поверхности на второй раз
	
	
	1
	
	
	17

	IY
	Окраска металлических поверхностей
	9
	
	
	
	
	

	18
	Требования к окраске металлических поверхностей
	
	1
	
	
	
	18

	19
	Значение окраски металлических поверхностей
	
	1
	
	
	
	19

	20
	Приспособления для окраски внутренних поверхностей 
	
	1
	
	
	
	20

	21
	Держание кисти перпендикулярно к окрашиваемой поверхности
	
	
	1
	
	
	21

	22
	Отжимка избытка краски
	
	
	1
	
	
	22

	23
	Нанесение краски широкими мазками
	
	
	1
	
	
	23

	24
	Растушевывание краски в разных направлениях
	
	
	1
	
	
	24

	25
	Нанесение краски 
	
	
	1
	
	
	25

	26
	Окрашивание радиаторов узкими кистями
	
	
	1
	
	
	26

	Y
	Леса и подмости
	5
	
	
	
	
	

	27
	Леса и подмости для наружных работ
	
	1
	
	
	
	27

	28
	Леса и подмости для внутренних работ
	
	1
	
	
	
	28

	29
	Установка и разборка трубчатых лесов
	
	1
	
	
	
	29

	30
	Правила техника безопасности при работе на лесах и подмостях.
	
	1
	
	
	
	30

	31
	Основные требования к лесам и подмостям
	
	1
	
	
	
	31

	YI
	Подготовка деревянных поверхностей под штукатурку
	7
	
	
	
	
	

	32
	Дрань и её виды
	
	1
	
	
	
	32

	33
	Измерение драни
	
	
	1
	
	
	33

	34
	Инструменты для набивки драни
	
	1
	
	
	
	34

	35
	Толщина драни. Гвозди для набивки драни
	
	1
	
	
	
	35

	36
	Правила техники безопасности при работе с дранью
Леса и подмости. Подготовка деревянных поверхностей под штукатурку
	
	1
	
	

Тест
	
	36

	37
	Расположение драни на поверхности и её набивка 
	
	
	1
	
	
	37

	38
	Набивка драни и её обрезка
	
	
	1
	
	
	38

	YII
	Практическое повторение
	16
	
	
	
	
	

	39
	Расшивка щелей
	
	
	1
	
	
	39

	40
	Очистка поверхности, проолифка
	
	
	1
	
	
	40

	41
	Приготовление масляной грунтовки
	
	
	1
	
	
	41

	42
	Нанесение грунтовки на деревянный щит
	
	
	1
	
	
	42

	43
	Подготовка краски и кистей к работе
	
	
	1
	
	
	43

	44
	Определение вязкости краски
	
	
	1
	
	
	44

	45
	Нанесение масляной краски
	
	
	1
	
	
	45

	46
	Растушевывание краски флейцем
	
	
	1
	
	
	46

	47
	Нанесение масляной краски на второй раз
	
	
	1
	
	
	47

	48
	Расположение и набивка драни
	
	
	1
	
	
	48

	49
	Окраска металлических поверхностей
	
	
	1
	Контроль-
ная работа
	
	49

	50
	Приготовление штукатурного раствора
	
	
	1
	
	
	50

	51
	Набрасывание обрызга на деревянную поверхность
	
	
	1
	
	
	51

	52
	Набрасывание и разравнивание грунта
	
	
	1
	
	
	52

	53
	Нанесение накрывки
	
	
	1
	
	
	53

	54
	Затирка накрывочного слоя
	
	
	1
	
	
	54

	YIII
	Краткие сведения о пигментах и растворителях
	7
	
	
	
	
	

	55
	Виды пигментов, их применение
	
	1
	
	
	
	55

	56
	Основные цвета пигментов
	
	1
	
	
	
	56

	57
	Растворители для масляных и эмалевых красок
	
	1
	
	
	
	57

	58
	Отмывание кистей от краски
	
	
	1
	
	
	58

	59
	Распознание растворителей по внешним признакам
	
	
	1
	
	
	59

	60
	Понятие о колерах
	
	1
	
	
	
	60

	61
	Приготовление колеров из двух компонентов
	
	
	1
	
	
	61

	IХ
	Окраска ранее окрашенных оконных переплётов
	7
	
	
	
	
	

	62
	Краски, применяемые для окраски оконных переплётов
	
	1
	
	
	
	62

	63
	Требования к окраске оконных переплётов
	
	1
	
	
	
	63

	64
	Кисти и приспособления для окраски оконных переплётов
	
	1
	
	
	
	64

	65
	Изготовление защитных приспособлений
	
	
	1
	
	
	65

	66
	Приготовление колера для окраски оконных переплётов
	
	
	1
	
	
	66

	67
	Выбор и подготовка кистей к работе
	
	
	1
	
	
	67

	68
	Нанесение  краски ручником
	
	
	1
	
	
	68

	Х
	Растворы для штукатурных работ
	12
	
	
	
	
	

	69
	Понятия о растворах для штукатурных работ
	
	1
	
	
	
	69

	70
	Компоненты для глиняных, цементных, известковых растворов
	
	1
	
	
	
	70

	71
	Требования к растворам для штукатурных работ
	
	1
	
	
	
	71

	72
	Вяжущие материалы и заполнители
	
	1
	
	
	
	72

	73
	Соотношение компонентов в растворах
	
	1
	
	
	
	73

	74
	Меры предосторожности при работе с растворами
	
	1
	
	
	
	74

	75
	Определение качества материалов для растворов
	
	
	1
	
	
	75

	76
	Подготовка материалов для приготовления растворов
	
	
	1
	
	
	76

	77
	Приготовление глиняного раствора для обрызга
	
	
	1
	
	
	77

	78
	Приготовление глиняного раствора для грунта
	
	
	1
	
	
	78

	79
	Приготовление цементного раствора для накрывки
	
	
	1
	
	
	79

	80
	Приготовление известкового раствора
	
	
	1
	
	
	80

	ХI
	Улучшенная штукатурка деревянных поверхностей
	15
	
	
	
	
	

	81
	Улучшенная штукатурка и её отличие от простой
Растворы для штукатурных работ
	
	1
	
	
Тест
	
	81

	82
	Инструменты для улучшенной штукатурки
	
	1
	
	
	
	82

	83
	Правила пользования инструментами во время работы
	
	1
	
	
	
	83

	84
	Толщина каждого слоя
	
	1
	
	
	
	84

	85
	Набивка драни на деревянный щит
	
	
	1
	
	
	85

	86
	Приготовление цементного раствора, подготовка поверхности к работе
	
	
	1
	
	
	86

	87
	Набрасывание первого слоя штукатурного намета, разравнивание
	
	
	1
	
	
	87

	88
	Приготовление раствора для второго слоя штукатурки
	
	
	1
	
	
	88

	89
	Набрасывание  грунта штукатурной лопаткой
	
	
	1
	
	
	89

	90
	Нанесение второго слоя грунта тёркой
	
	
	1
	
	
	90

	91
	Улучшенная штукатурка деревянных поверхностей 
Контрольная работа
	
	
	1
	Контроль-
ная работа
	
	91

	92
	Требования к накрывке при улучшенной штукатурке
	
	1
	
	
	
	92

	93
	Приготовление раствора для накрывочного слоя
	
	
	1
	
	
	93

	94
	Нанесение накрывки
	
	
	1
	
	
	94

	95
	Затирка накрывочного слоя
	
	
	1
	
	
	95

	96
	Определение качества штукатурки
	
	
	1
	
	
	96

	ХII
	Облицовка поверхности сухой штукатуркой
	8
	
	
	
	
	

	97
	Понятие о сухой штукатурки
	
	1
	
	
	
	111

	98
	Применение сухой штукатурки
	
	1
	
	
	
	112

	99
	Требования к поверхностям, которые облицовываются сухой штукатуркой
	
	1
	
	
	
	113

	100
	Подготовка листов сухой штукатурки к облицовке
	
	1
	
	
	
	114

	101
	Разметка листов сухой штукатурки по размеру
	
	
	1
	
	
	115

	102
	Приспособления и инструменты для раскроя
	
	1
	
	
	
	116

	103
	Способы крепления и соединения стыков
	
	1
	
	
	
	117

	104
	Раскрой листов ножом
	
	
	1
	
	
	118

	ХIII
	Общие сведения о водных колерах
	14
	
	
	
	
	

	105
	Виды водных колеров, их  состав
	
	1
	
	
	
	97

	106
	Приготовление разбеленного колера
	
	
	1
	
	
	98

	107
	Приготовление нормального колера
	
	
	1
	
	
	99

	108
	Приготовление густого колера
	
	
	1
	
	
	100

	109
	Приготовление цельного колера
	
	
	1
	
	
	101

	110
	Инструменты для нанесения водных колеров
	
	1
	
	
	
	102

	111
	Известковые составы
	
	1
	
	
	
	103

	112
	Правила техники безопасности при работе с известковыми составами
	
	1
	
	
	
	104

	113
	Приготовление известкового состава
	
	
	1
	
	
	105

	114
	Определение вязкости колера
	
	
	1
	
	
	106

	115
	Клей и его применение
	
	1
	
	
	
	107

	116
	Приготовление клеевого состава
	
	
	1
	
	
	116

	117
	Водоэмульсионные составы
Общие сведения о водных колерах
	
	1
	
	
Тест
	
	117

	118
	Приготовление водоэмульсионного состава
	
	
	1
	
	
	118

	ХIY
	Улучшенная окраска деревянных изделий эмалевыми красками
	12
	
	
	
	
	

	119 
	Последовательность операций при улучшенной окрасе
	
	1
	
	
	
	119 

	120
	Инструменты для  улучшенной окраски
	
	1
	
	
	
	120

	121
	Очистка от пыли, проолифка
	
	
	1
	
	
	121

	122
	Частичная подмазка
	
	
	1
	
	
	122

	123
	Шлифование подмазанных мест
	
	
	1
	
	
	123

	124
	Сплошное шпатлевание
	
	
	1
	
	
	124

	125
	Шлифование
	
	
	1
	
	
	125

	126
	Приготовление грунтовки
	
	
	1
	
	
	126

	127
	Нанесение грунтовки, флейцевание
	
	
	1
	
	
	127

	128
	Первое шлифование
	
	
	1
	
	
	128

	129
	Нанесение эмалевой краски на щит на 1раз, флейцевание
	
	
	1
	
	
	129

	130
	Нанесение эмалевой краски на 2 раз, флейцевание. 
	
	
	1
	
	
	130

	ХY
	Практическое повторение
	26
	
	
	
	
	

	131
	Снятие набела шпателем
	
	
	1
	
	
	131

	132
	Частичная подмазка отдельных мест
	
	
	1
	
	
	132

	133
	Шлифование подмазанных мест
	
	
	1
	
	
	133

	134
	Приготовление известкового состава, определение вязкости
	
	
	1
	
	
	134

	135
	Нанесение известкового состава горизонтальными движениями
	
	
	1
	
	
	135

	136
	Растушевка состава вертикальными движениями
	
	
	1
	
	
	136

	137
	Просеивание материалов, определение их качества 
	
	
	1
	
	
	137

	138
	Приготовление цементного раствора
	
	
	1
	
	
	138

	139
	Смачивание поверхности водой, набрасывание обрызга
	
	
	1
	
	
	139

	140
	Разравнивание обрызга
	
	
	1
	
	
	140

	141
	Набрасывание грунта, разравнивание
	
	
	1
	
	
	141

	142
	Нанесение грунта полутёром на стену
	
	
	1
	
	
	142

	143
	Затирка грунтовочного слоя
	
	
	1
	
	
	143

	144
	Приготовление глиняного раствора, подготовка поверхности
	
	
	1
	
	
	144

	145
	Набрасывание раствора «от себя»
	
	
	1
	
	
	145

	146
	Набрасывание раствора «над собой»
	
	
	1
	
	
	146

	147
	Набрасывание раствора с сокола
	
	
	1
	
	
	147

	148
	Приготовление и нанесение грунтовки
	
	
	1
	
	
	148

	149
	Подготовка краски, определение вязкости краски
	
	
	1
	
	
	149

	150
	Улучшенная окраска  деревянных изделий эмалевыми красками
	
	
	1
	Контроль-
ная работа
	
	150

	151
	Окраска поверхности на первый раз
	
	
	1
	
	
	151

	152
	Растушевка краски непрерывными движениями
	
	
	1
	
	
	152

	153
	Окраска поверхности на второй раз
	
	
	1
	
	
	153

	154
	Растушевка краски флецем
	
	
	1
	
	
	154

	155
	Разметка листов сухой  штукатурки по размеру
	
	
	1
	
	
	155

	156
	Раскрой листов ножом
	
	
	1
	
	
	156

	ХYI
	Основные дефекты штукатурки
	3
	
	
	
	
	

	157
	Основные дефекты штукатурки
	
	1
	
	
	
	157

	158
	Причины возникновения дефектов
	
	1
	
	
	
	158

	159
	Определение вида дефекта
	
	
	1
	
	
	159

	ХYII
	Штукатурка ранее оштукатуренных кирпичных поверхностей
	18
	
	
	
	
	

	160
	Подготовка к штукатурке кирпичных поверхностей
	
	1
	
	
	
	160

	161
	Подготовка к штукатурке деревянных поверхностей 
	
	1
	
	
	
	161

	162
	Сходство в приемах штукатурки кирпичных и деревянных поверхностей
	
	1
	
	
	
	162

	163
	Различие в приемах подготовки кирпичных и деревянных поверхностей
	
	1
	
	
	
	163

	164
	Подбор раствора для ремонта штукатурки
	
	
	1
	
	
	164

	165
	Отбивка старой штукатурки
	
	
	1
	
	
	165

	166
	Приготовление раствора для ремонта штукатурки
	
	
	1
	
	
	166

	167
	Смачивание поверхности водой, набрасывание обрызга
	
	
	1
	
	
	167

	168
	Нанесение грунта
	
	
	1
	
	
	168

	169
	Затирка грунтовочного слоя
	
	
	1
	
	
	169

	170
	Приготовление цементно-известкового раствора
	
	
	1
	
	
	170

	171
	Нанесение  первого слоя штукатурного намета
	
	
	1
	
	
	171

	172
	Нанесение второго слоя штукатурного намета
	
	
	1
	
	
	172

	173
	Нанесение третьего слоя штукатурного намета
	
	
	1
	
	
	173

	174
	Затирка третьего слоя штукатурного намета
	
	
	1
	
	
	174

	175
	Приготовление известкового раствора
	
	
	1
	
	
	175

	176
	Намазывание раствора на поверхность теркой
	
	
	1
	
	
	176

	177
	Затирка поверхности вкруговую
	
	
	1
	
	
	177

	ХYIII
	Окраска оштукатуренной поверхности водным составом
	5
	
	
	
	
	

	178
	Подготовка оштукатуренной поверхности к окраске водным составом
	
	1
	
	
	
	178

	179
	Требования к окраске поверхности водными составами
	
	1
	
	
	
	179

	180
	Подготовка поверхности к окраске, приготовление известкового состава
	
	
	1
	
	
	180

	181
	Окраска стен известковым составом горизонтальными движениями
	
	
	1
	
	
	181

	182
	Растушевка известкового состава вертикальными движениями
	
	
	1
	
	
	182

	ХIХ
	Окраска дверей и дверных коробок масляными или эмалевыми красками
	6
	
	
	
	
	

	183
	Элементы дверей
	
	1
	
	
	
	183

	184
	Требования, предъявляемые к окраске дверей
	
	1
	
	
	
	184

	185
	Расположение волокон древесины на дверном полотне и его значение для нанесения краски 
	
	1
	
	
	
	185

	186
	Подготовка краски, кистей и поверхности к работе
	
	
	1
	
	
	186

	187
	Нанесение эмалевой краски на двери на один раз
	
	
	1
	
	
	187

	188
	Нанесение эмалевой краски на второй раз 
	
	
	1
	
	
	188

	ХХ
	Практическое повторение
	16
	
	
	
	
	

	189
	Выбор кистей и подготовка к окраске
	
	
	1
	
	
	189

	190
	Очистка поверхности от старой краски
	
	
	1
	
	
	190

	191
	Частичная подмазка
	
	
	1
	
	
	191

	192
	Шлифование подмазанных мест
	
	
	1
	
	
	192

	193
	Подготовка краски к работе
	
	
	1
	
	
	193

	194
	Окрашивание металлических труб в мастерской
	
	
	1
	
	
	194

	195
	Окрашивание радиаторов в кабинках
	
	
	1
	
	
	195

	196
	Окрашивание деревянной поверхности валиком
	
	
	1
	
	
	196

	197
	Нанесение краски на деревянную поверхность ручником
	
	
	1
	
	
	197

	198
	Окраска оштукатуренной поверхности водным составом
	
	
	1
	Контроль-
ная работа
	
	198

	199
	Очистка от пыли, частичная подмазка
	
	
	1
	
	
	199

	200
	Приготовление известкового состава
	
	
	1
	
	
	200

	201
	Окраска потолка в первой кабинке
	
	
	1
	
	
	201

	202
	Окраска потолка во второй кабинке
	
	
	1
	
	
	202

	203
	Окраска потолка в третьей кабинке
	
	
	1
	
	
	203

	204
	Очистка панелей от известкового состава
	
	
	1
	
	
	204






