**Тема: «Технология выполнения простейших ручных швов».**

**«Комплексный подход к изучению художественных ремёсел»,**

**учитель технологии МКОУ Чашниковская СОШ Солнечногорского района Московской области**

**Сафронова Светлана Александровна**

***«Изготовление кармана-лакомника, декорированного вышивкой»***

**Эскиз кармана – лакомника:** ****

**Материалы:** нити « мулине» - 4 пасмы разных цветов( красные, зеленые, голубые, желтые), канва плотная, ткань 20см\*60см, льняная кромка -20см, х/б швейные нитки

**Инструменты:** игла толстая для вышивки, пяльцы д. 16см, ножницы, швейная машина.

**Технологическая карта выполнения изделия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Последовательность выполнения работы** | **Изображение** |
| 1 | Заправить канву в пяльцы.  Нарезать пасмы мулине 2-х цветов красную и зеленую. Заправить красную пасму в иглу для вышивания. | **C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120239.JPG** |
| 2 | Подготовить схему для вышивания. | C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120305.JPG |
| 3 | Выполнение наборной глади (счетной) проводится по лицевой стороне ткани,  прокладываются длинные кроющие стежки строго в определенном направлении, считая число пропущенных под стежками нитей канвы, согласно схеме. | C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120304.JPG |
| 4 | Выполнить первый ряд стежков Перейти на второй, шагнув по канве вверх | C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120240.JPG |
| 5 | Согласно схеме выполнить остальные стежки красной нитью. Рисунок получается двусторонним. | C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120241.JPG |
| 6 | Поменять цвет басмы мулине на зеленый и продолжить работу выполняя ряды стежков согласно схеме | C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120242.JPG C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120246.JPG |
| 7 | Вышивка «Роспись ПЕТУХ» Двусторонняя вышивка, выполняется швом «вперед иголка», а затем в обратном направлении заполняя промежутки между стежками.  Все стежки должны быть одинаковы. | C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120258.JPG |
| 8 | Выполняем первый ряд согласно рисунку узора, по схеме 1стежок = 2-м клеткам канвы. Шов «вперед игла» справа налево из нижнего правого угла |  |
| 9 | Дойдя до передней лапки петуха выполнить набор узора состоящего из параллельных рядов, горизонтальных или вертикальных стежков. | C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120247.JPG |
| 10 | Далее все ряды стежков,  прокладываются по рисунку. | C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120248.JPG |
| 11 | Выполнив весь контур узора петуха, двигаемся в обратном направлении, заполняя промежутки между стежками.  Все стежки должны быть одинаковы. | C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120250.JPG |
| 12 | Прямыми стежками выполнить цвет внутри рисунка | C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120252.JPG C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120255.JPG |
| 13 | Оформить согласно схеме рисунков рамку «петуху» | C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120306.JPGC:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120261.JPG |
| 14 | Выполнить ВТО готовой вышивки с изнаночной стороны | C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120268.JPG C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120257.JPG |
| 15 | Подготовить канву к дальнейшей работе обрезав ее по величине будущего кармана. | C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120271.JPG |
| 16 | Подготовить к работе ткань для внутренней обработки (на 2см. больше, для обработки верхнего среза кармана) и для задней стенки кармана | C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120273.JPG |
| 17 | Выкроить косые бейки для обработки срезов кармана и крепления кармана к поясу. | C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120275.JPG |
| 18 | Обработать верхний край кармана, сложив канву и подкладочную ткань лицевыми сторонами и проложив льняную кромку в сторону припуска на подгиб, притачав одной строчкой для предохранения верхнего среза кармана от растяжения. | C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120279.JPG |
| 19 | Вывернуть карман и окантовать верхний срез, основным материалом проложив с лицевой стороны строчку. | C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120280.JPG |
| 20 | Приутюжить канву к подкладочной ткани |  |
| 21 | Обработать верхний край задней части кармана | C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120284.JPG |
| 22 | Сложить все части кармана лицевой стороной наружу и соединить на машинке с 3-х сторон | C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120285.JPG C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120287.JPG |
| 23 | Обработать косой бейкой нижнюю часть кармана | C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120293.JPG |
| 24 | Обработать бейкой боковые стороны кармана, выпуская верхний край на 10 см, для петлей крепления на поясе | C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120295.JPG |
| 25 | Подогнуть и прострочить петли для пояса | C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120298.JPGC:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120299.JPG |
| 26 | ВТО готового изделия кармана – лакомника. | C:\Users\Даня\Desktop\фото курсы вышивка\P1120301.JPGI:\DCIM\112_PANA\P1120318.JPG |

*ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА.*

*(ПАМЯТКА)*

*При выполнении ручных работ****:***

* хранить иголки в специально отведенном месте – подушечке, игольнице;
* шить с напёрстком, чтобы не уколоть палец;
* ножницы с сомкнутыми лезвиями класть справа кольцами к себе;
* передавать ножницы кольцами вперёд.

*При работе с утюгом:*

* перед началом работы необходимо проверить целостность шнура;
* включать и выключать утюг нужно сухими руками, одной рукой придерживая корпус розетки, а другой – держа вилку;
* ставить утюг на подставку;
* следить за тем, чтобы подошва горячего утюга не касалась шнура;
* правильно устанавливать температурный режим (в соответствии с видом ткани);
* после окончания работы следует поставить утюг на подставку и выключить.

2015г.